Integrate[\(40)2+t\(41)\*Power[e,iwt],{t,-2,0}]Integrate[\(40)2-t\(41)\*Power[e,iwt],{t,0,-2}]0 0.8106 0.0000 0.0901